眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）全院监控维保服务项目
第一章 询价公告
眉山市彭山区人民医院拟对本院眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）全院监控维保服务项目项目进行公开询价，兹邀请符合本次询价要求的供应商参加。
一、项目名称：眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）全院监控维保服务项目
二、项目编号：彭人医采PRYC-2026-6号
三、项目简介： 
1、项目地点：眉山市彭山区人民医院
2、资金来源：自筹
3、采购内容：全院监控维保服务。
4、技术要求：详见第三章技术要求
5、最高限价：4.9万元/年，本项目合同履行期限为一年。
三、供应商应具备的资格条件：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）本项目特定的资格要求：
供应商需具有行政主管部门颁发的有效期内的《安全生产许可证》（企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图）
四、报名资料：1、三证合一的营业执照副本（年检合格）2、单位介绍信或法人授权书、授权代表身份证（需注明联系电话）；报名时上述所有证明资料交加盖公司公章的复印件。
五、报名方式：
现场报名或邮箱发送资料报名（2128377598@qq.com）。发送邮箱的邮件标题注明项目名称。
六、报名时间：2026年7月30日至2026年8月2日每日上午8:00-12:00、下午14:30-17:30（节假日除外）
七、询价时间：2026年8月5日10：00分
询价地点：文件快递至采供办（本项目只接受邮寄或快递参与，邮寄或快递过程中若有丢失本院概不负责）
八、响应资料准备（所有资料需加盖公司公章）：
1、响应文件1份（1正）。按照询价文件要求提供的相关技术、服务文件资料。
2、响应文件需装订成册，用密封袋密封，密封处有供应商公章。
3、其他：本次招标项目供应商需在2026年8月5日10：00分前递交响应文件，逾期送达或密封和标注不符合询价文件规定的响应文件恕不接受。
响应文件需在2026年8月5日10：00分前送达眉山市彭山区人民医院采供办（以收件时间为准）。
九、联系人：龚老师、曾老师、邬老师
十、联系电话：028-37613326

眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）
2026年7月29日
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第二章 评分标准
本项目最低价中标


第三章 技术要求
（“★”号项为实质性满足指标，供应商须提供承诺函或相关证明材料并盖供应商公司鲜章）
一、项目概况
1、彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）安防维保服务采购项目
2、采购预算：4.9万元
★二、项目服务内容及要求
维保范围
	序号
	系统名称
	单位
	数量
	备注

	1
	监控系统维护保养服务
	项
	1
	摄像机619只、存储主机15台、综合管理平台服务器4台、液晶拼接屏9台、管理电脑2台、大屏解码器1台（含医技楼116只）

	2
	一键紧急报警系统维护保养服务
	项
	1
	24套（护士站、咨询接待台、急诊科医生办公室）

	3
	门禁系统维护保养服务
	项
	1
	19套（门诊楼、第一住院楼、第二住院楼）

	4
	智能停车出入管理系统维护保养服务
	项
	1
	车牌摄像机6台、管理电脑3台、道闸机6台、服务器1台（三进四出联网智能车辆进出管理系统）

	5
	电梯可视化对讲系统维护保养服务
	项
	1
	6套（门诊楼、第一住院楼、综合楼）

	6
	地下停车场剩余车位显示系统维护保养服务
	项
	1
	3套（第一住院楼地下停车场、人防工程地下停车场、门诊医技楼地下停车场）

	备注：安防综合平台安全补丁升级


2、维保方式：提供24小时救援服务，指定一名满足本次项目要求的持证技术工程师与采购人对接服务；接到故障通知后，故障处理时间在2小时内到达并处理；对采购人新进监控岗操作人员培训不低于2次；每1月一次例行巡检服务，每季度一次线路巡检，每半年对监控设备进行1次除尘和清理扫净监控设备显露的尘土，并且提交维护服务报告。
3、维保设备包含但不限于采购文件已列出的安防系统维保内容，具体以实际情况为准。
4、维保目标
4.1维护监控系统硬件设备，确保所有设备正常、可靠、安全地运行。
4.2维护监控系统软件功能，确保软件系统的可靠性、稳定性、安全性、数据完整性。
5、维保服务内容包含线路及设备检查维护、前端摄像机维护、监控软件维护、硬盘录像机设备及其附属设备；具体维护内容如下：
5.1视频信号线路、摄像机控制线路的检测、故障排除、隐患排查。
5.2所有接口、线路接口的焊点的检测、水晶头的更换等。
5.3监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。
5.4监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。
5.5监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。
5.6检测确保摄像机图像清晰、无干扰；
5.7检测确保主要出入口摄像机能清晰分辨出车、人特征；
5.8检测确保系统时标与北京标准时间误差不超过60 秒；
5.9检测确保安防综合管理平台监控图像流程、无丢帧；
5.10检测确保安防综合管理平台能正常登陆，权限正确，能远程回放，能远程查看操作日志；
5.11检测确保摄像机电源供电正常，电压正常；
5.12对系统进行全部检测，排查故障及存在隐患，防范于未然；确保所有设备无尘；
5.13系统数据备份状况；
供应商需确保开展维保服务后，前端设备、系统控制功能、监视功能、显示功能、记录回放功能、报警联动功能、图像复核功能等工作正常，确保视频安防监控系统预留接口工作正常，确保系统时标与北京标准时间误差不超过60 秒。
1. 维保服务方式
供应商需根据院区实际情况，固定1名满足本次项目要求的持证技术工程师对院区进行运维保养服务；
1. 巡检服务
1.1.每月必须对院区监控系统进行1次巡检维护并做好文字记录统一归档；根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每个季度检测其各项技术参数及配套传输线路问题，处理故障隐患，确保设备的各项功能良好，能够正常运行；每半年对监控设备进行1次除尘和清理扫净监控设备显露的尘土，确保清晰度。
1.2. 对容易老化的安防监控部件每个季度进行一次全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修。
1.3. 对长时间工作的主要监控设备（NVR）每个季度定期维护一次，保障设备运转正常。
1.4. 对安防监控系统设备的运行情况进行监控，及时发现并排除故障。
1.5. 根据监控系统在使用过程中经常出现的异常情况，维保单位应及时向用户提出日常维护和日常使用建议。
2）技术服务在维保期限内，监控系统所有设备（如监控主机、摄像机、解码器等）在确认设备无法修复后，供应商应将维修情况详细的告知采购人，征得采购人同意后方可更换，相关费用与采购人另行结算，更换后的损坏件应交由采购人查验。若需更换相关设备及配件，事先要与采购人部门负责人员沟通确认无异议后方可进行更换。采购人在使用过程中存在的操作问题，维保单位应指导用户单位使用人员正确使用，并提出合理化建议。
7、维保单位及人员配置要求
1）维保单位：需具有行政主管部门颁发的有效期内的《安全生产许可证》（企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图）（提供证书复印件并加盖供应商公章）
2）项目负责人1名：需具备“机电工程或市政公用工程或建筑工程”专业（二级建造师）及以上证书。（提供证书复印件并加盖供应商公章）
3）要求团队所持证件需包含有高处安装、维护、拆除作业证或机电工程工程师职称证或智能建筑弱电系统工程师证。（注：服务人员至少有一名持有以上任意证书）a.高处作业人员：具备中华人民共和国特种作业操作证的高处安装、维护、拆除作业证；b.机电安装工程工程师：具备有效期内的国家行政主管部门颁发的中级及以上工程师职称（机电安装工程）c.智能建筑弱电系统工程师：具备国家行政主管部门颁发的工程师证；以上维保人员需提供在本单位的在职证明及证书复印件并加盖供应商公章。
8、技术服务要求
1. 维保单位保证所有的产品能够无缝接入现有安防综合管理平台，并提供书面承诺。
1. 维保期内1名满足本次项目要求的持证技术工程师，法定工作日技术工程师接到报修电话后按规定的响应时间内必须赶到现场处理故障。
全年提供 24 小时电话支持服务，技术工程师需按规定的响应时间赶到现场。
2.1.故障响应：在接到电话维修通知后，专业技术人员2小时内到达故障现场；紧急情况下，1小时内到达现场。
2.2.故障修复：前端设备4小时内修复，无法立即修复的需告知相关职能科室并根据情况需要及时提供替换设备使用。
2.3.根据巡检维保情况，出具报告。


第四章 商务要求
一、服务期限：本次采购预算的合同履行期限为自合同签订之日起一年。
二、服务地点：彭山区人民医院指定地点
三、验收、交付标准和方法：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规、询价文件要求、成交人的响应文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，按询价文件、成交人的响应文件中质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同约定之情形者，采购方做出详尽的现场记录或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交方承担，验收期限相应顺延。
四、支付方式：分期付款
五、付款进度安排：
款项分四次支付，第一期（25%）：当合同履约时间达到 25%，供应商完成对应阶段维保服务，提交完整有效维保单并开具等额合规发票；供应商未按要求提供发票的，采购人有权拒绝当期付款，且不承担任何逾期付款责任。采购人全部资料审核无误、达到付款条件之日起 14 个自然日内，支付合同总金额的 25%；
第二期（累计 50%）：当合同履约时间达到 50%，供应商完成对应阶段维保服务，提交完整有效维保单并开具当期等额合规发票；供应商未按要求提供发票的，采购人有权拒绝当期付款，且不承担任何逾期付款责任。采购人全部资料审核无误、达到付款条件之日起 14 个自然日内，支付合同总金额的 25%（累计支付至合同总额 50%）；
第三期（累计 75%）：当合同履约时间达到 75%，供应商完成对应阶段维保服务，提交完整有效维保单并开具当期等额合规发票；供应商未按要求提供发票的，采购人有权拒绝当期付款，且不承担任何逾期付款责任。采购人全部资料审核无误、达到付款条件之日起 14 个自然日内，支付合同总金额的 25%（累计支付至合同总额 75%）；
第四期（100% 尾款）：本合同全部维保服务履约完毕、合同期限届满，供应商完成全部维保工作并提交全套完整维保档案、全部阶段维保单，开具剩余 25% 等额合规发票；供应商未按要求提供发票的，采购人有权拒绝尾款支付，且不承担任何逾期付款责任。采购人全部资料审核无误、达到付款条件之日起 14 个自然日内，付清剩余 25% 合同尾款。
六、违约责任与解决争议的方法：在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交合同履行地人民法院诉讼解决。

第五章 响应文件格式
一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。
二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。
三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本询价项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目询价需求的情况下，供应商可以不予填写。


响应文件封面格式：
正  本/副  本



响 应 文 件






项目名称：                      
项目编号：                      
供应商名称：                    
日期：      年      月      日



目  录


一、投标函
眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）：
我方全面研究了“       ”项目询价文件（项目编号:      ），决定参加贵单位组织的本项目。
1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物、服务，总报价为：人民币           元/年（大写:           ）。
2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按询价文件要求完成项目的实施并交付采购人验收。
3、我方为本项目提交的响应文件1份（1正）。
4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
6、我方如成交，承诺将按照询价文件规定的付款方式、履约时间、地点、履约保证金额等内容以及商务条款严格履约，如不按询价文件要求履约，自愿承担全部责任。
7.我方如用虚假材科或恶意方式提出质疑，将承担相应的法律责任。如有上述行为，我方将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。

供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
通讯地址：
邮政编码：
联系电话：


二、开标一览表
项目名称：       
项目编号：       
	序号
	报价内容
	数量
	投标单价（元/年）
	投标总价（元/年）
	备注

	1
	眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）全院监控维保服务项目
	1.00（项）
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	报价合计：            元/年，大写：               


注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用、因知识产权产生的相关费用和采购文件规定的其它费用。报价合计精确到元。 
2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。
3.“开标一览表”以包为单位填写。

供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签字）：
日期：


三、法定代表人身份证明书
单位名称：          
地    址：          
姓    名：          性别：          年龄：          职务：          
系          （供应商名称）的法定代表人（负责人）。
特此证明。

后附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：XXXX（加盖公章）
日期：XX年XX月XX日


注：（1）法定代表人参与投标适用。
（2）法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。
（3）供应商是自然人不填写，只提供身份证复印件。





法定代表人授权书
眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）：
本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “           ”（项目编号：      ）谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。


法定代表人（签字）：
被授权人（签字）：
供应商名称（盖章）：
日期：

               
注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。
（2）附法定代表人、委托代理人身份证复印件加盖供应商公章。




四、承诺函

眉山市彭山区人民医院（眉山市第三人民医院）：
我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：
一、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
二、参加本次询价活动，本单位不存在被“信用中国”列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商和“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、参加本次询价活动，本单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在具有行贿犯罪记录。
四、参加本次询价活动，本单位不存在和其他供应商在同一合同项下的询价项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。



供应商名称（盖章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期：


五、供应商资质文件
营业执照副本（提供复印件并加盖公章）


六、其他应提供的资质文件
供应商需具有行政主管部门颁发的有效期内的《安全生产许可证》（企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图）（提供复印件并加盖公章）


七、技术要求应答表
项目名称：       
项目编号：       
	序号
	询价文件要求
	响应文件响应

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与询价文件所列技术要求相关条款无偏离，则无须应答，视为供应商完全接受询价文件所列技术要求。

供应商名称（盖章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期：



八、商务要求应答表
项目名称：       
项目编号：       
	序号
	询价文件要求
	响应文件响应

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与询价文件所列商务要求相关条款无偏离，则无须应答，视为供应商完全接受询价文件所列商务要求。

供应商名称（盖章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期：


九、服务团队配置表
项目名称：       
项目编号：       
	类别
	姓名
	职称
	职务
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管理
人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	维保
人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其他
人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

供应商名称（盖章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期：


十、供应商认为需要的其他材料


